<area shape="rect" href="$inet_8h.html#27e8ab8c63e6970fed97582d915512f4" title="inet_ntop" alt="" coords="549,56,627,83">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#92d80fa9aae14c1c817037d63c01ab4e" title="print_msg" alt="" coords="548,259,628,285">
<area shape="rect" href="$ping_8c.html#448b3d0fdfcf67fd6c80d96546f12102" title="this function is invoked when svccntl() ROUTESVC_NOTIFY signal takes place" alt="" coords="179,183,325,209">
<area shape="rect" href="$ping_8c.html#2a0df19e09cb3bbfc591553de305f9a6" title="this function sets LED_cnt and LED_limit" alt="" coords="553,157,623,184">
<area shape="rect" href="$svcs_8h.html#756974aaec95b709c70e439f5cdaef4c" title="svccntl" alt="" coords="220,360,284,387">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#d873bf737df2b05748a36882e4333afb" title="serialize_msg" alt="" coords="680,233,784,260">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#8d0b076414627b8bbbd414abc7b3a249" title="uart_send_buf" alt="" coords="677,284,787,311">
<area shape="rect" href="$iwconfig_8h.html#bb8c702df1ac2c8699918032d715cfcc" title="iwconfig" alt="" coords="400,107,472,133">
<area shape="rect" href="$ping_8c.html#229ab118286edff99575304ffeacf766" title="this function is invoked when iwconfig() STATUS operation is complete" alt="" coords="373,208,499,235">
