<area shape="rect" href="$serial_8c.html#92d80fa9aae14c1c817037d63c01ab4e" title="print_msg" alt="" coords="338,81,418,108">
<area shape="rect" href="$server_8c.html#2a0df19e09cb3bbfc591553de305f9a6" title="this function sets LED_cnt and LED_limit" alt="" coords="186,56,255,83">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#0aab883b8b1a5570f2f3f05116df0d94" title="socket" alt="" coords="190,107,251,133">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#e268f0a94bf9af48300cf144b7da81a9" title="tcpbind" alt="" coords="187,157,254,184">
<area shape="rect" href="$echo_8c.html#13dc746c51973d1bd75b54ecea3b1630" title="tcpEcho_handler" alt="" coords="159,208,282,235">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#d873bf737df2b05748a36882e4333afb" title="serialize_msg" alt="" coords="475,69,579,96">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#8d0b076414627b8bbbd414abc7b3a249" title="uart_send_buf" alt="" coords="472,120,582,147">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#47d04dbb369325349bddd0badaa3506b" title="accept" alt="" coords="347,132,408,159">
<area shape="rect" href="$echo_8c.html#4448d362aa0acf100dbdc66f71819109" title="Notification that send may be possible again." alt="" coords="332,233,423,260">
<area shape="rect" href="$notifychange_8h.html#d2961e0bc51d961d61bb6bf0c20c31aa" title="notifywrite" alt="" coords="486,196,568,223">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#6d8a4a4e3b43a6bf1045500b3f764b1a" title="send" alt="" coords="502,265,552,292">
