<area shape="rect" href="$inet_8h.html#27e8ab8c63e6970fed97582d915512f4" title="inet_ntop" alt="" coords="192,5,269,32">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#92d80fa9aae14c1c817037d63c01ab4e" title="print_msg" alt="" coords="505,157,585,184">
<area shape="rect" href="$server_8c.html#2a0df19e09cb3bbfc591553de305f9a6" title="this function sets LED_cnt and LED_limit" alt="" coords="359,107,428,133">
<area shape="rect" href="$echo_8c.html#ea2a5148832addac9e8a56b85b4c038b" title="initializes the TCP socket" alt="" coords="179,183,283,209">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#d873bf737df2b05748a36882e4333afb" title="serialize_msg" alt="" coords="637,132,741,159">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html#8d0b076414627b8bbbd414abc7b3a249" title="uart_send_buf" alt="" coords="635,183,744,209">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#0aab883b8b1a5570f2f3f05116df0d94" title="socket" alt="" coords="363,208,424,235">
<area shape="rect" href="$socket_8h.html#e268f0a94bf9af48300cf144b7da81a9" title="tcpbind" alt="" coords="360,259,427,285">
<area shape="rect" href="$echo_8c.html#13dc746c51973d1bd75b54ecea3b1630" title="tcpEcho_handler" alt="" coords="332,309,455,336">
