### - a -

- addr : tcp_event

### - c -

- channel : net_device
- chirp_period : lpstate
- cost : rtentry

### - d -

- delay : ping_cbargs
- dev_addr : net_device
- device : net_device_info
- done : ping_cbargs
- dst : rtentry

### - e -

- error : event , ping_cbargs

### - f -

- flags : event , net_device_info
- from : udp_recvfrom

### - h -

- hops : rtentry

### - i -

- in6_u : in6_addr
- it_interval : itimerval
- it_value : itimerval

### - k -

- key : net_device

### - l -

- len : ping_cbargs , udp_recvfrom
- listen_period : lpstate
- lpstate : net_device

### - m -

- mtu : net_device

### - n -

- name : net_device
- nxthop : rtentry

### - p -

- packets_recv : net_device_info
- packets_sent : net_device_info
- panid : net_device
- payload : udp_recvfrom
- ping_reply : ping_cbargs

### - r -

- recvbuf : tcp_event
- recvlen : tcp_event
- rssi : ping_cbargs

### - s -

- sin6_addr : sockaddr_in6
- sin6_flags : sockaddr_in6
- sin6_flowinfo : sockaddr_in6
- sin6_port : sockaddr_in6
- socket : tcp_event
- sockid : udp_recvfrom
- src : ping_cbargs
- subtype : event

### - t -

- tv_sec : timeval
- tv_usec : timeval
- tx_pwr : net_device
- type : event , tcp_event

### - u -

- u6_addr16 : in6_addr
- u6_addr32 : in6_addr
- u6_addr8 : in6_addr

### - v -

- v6_gaddr : net_device_info
- v6_laddr : net_device_info
- v6_prefix : net_device_info