### - _ -

- __PLATFORM_H : platform/avr/platform.h
- __SERIAL_H__ : serial.h
- __UART_H__ : uart.h
- _ASYNC_H : async.h
- _ERRNO_H : errno.h
- _EVENT_H : event.h
- _FLASH_H : flash.h
- _ICMP_H : icmp.h
- _INET_IN_H : inet.h
- _IWCONFIG_H : iwconfig.h
- _LPSTATE_H : lpstate.h
- _NETINET_IN_H : in.h
- _NOTIFYCHANGE_H : notifychange.h
- _ROUTE_H : route.h
- _SOCKET_H : socket.h
- _SVCS_H : svcs.h
- _TIME_H : time.h
- _UNISTD_H : unistd.h

### - b -

- BUFSIZE : shell.c

### - c -

- CMDLINESIZE : cmd.h , shell.c

### - d -

- default_ieee154_channel : ieee802154.h
- default_ieee154_panid : ieee802154.h

### - i -

- IPMSG : server.c

### - l -

- LEDMAX : server.c

### - m -

- MAXIP : server.c
- MIN : cmd.c

### - s -

- s6_addr : in.h , socket.h
- s6_addr16 : socket.h , in.h
- s6_addr32 : socket.h , in.h
- SERIALMSGSIZE : cmd.h

### - t -

- TELNET_PORT : shell.c